{
   "ActiveEmotionalView":"Default View",
   "Color Coded_ScaleFactor":"0.615572",
   "Color Coded_TopLeft":"-401,-203",
   "Default View_Layers":"/S01_ARESETN_0_1:true|/xdma_0_axi_aclk:true|/rst_mig_7series_0_100M_peripheral_aresetn:true|/clk_in1_0_1:true|/xdma_0_axi_aresetn:true|/mig_7series_0_ui_clk:true|/rst_clk_wiz_0_200M_peripheral_aresetn:true|/S01_ACLK_0_1:true|/resetn_0_1:true|/clk_wiz_0_clk_out1:true|/mig_7series_0_ui_clk_sync_rst:true|/util_ds_buf_0_IBUF_OUT:true|/sys_rst_n_0_1:true|",
   "Default View_ScaleFactor":"0.891892",
   "Default View_TopLeft":"-184,-77",
   "Display-PortTypeClock":"true",
   "Display-PortTypeOthers":"true",
   "Display-PortTypeReset":"true",
   "ExpandedHierarchyInLayout":"",
   "Grouping and No Loops_ScaleFactor":"1.0",
   "Grouping and No Loops_TopLeft":"-292,-34",
   "Interfaces View_Layers":"/S01_ARESETN_0_1:false|/xdma_0_axi_aclk:false|/rst_mig_7series_0_100M_peripheral_aresetn:false|/clk_in1_0_1:false|/xdma_0_axi_aresetn:false|/mig_7series_0_ui_clk:false|/rst_clk_wiz_0_200M_peripheral_aresetn:false|/S01_ACLK_0_1:false|/resetn_0_1:false|/clk_wiz_0_clk_out1:false|/mig_7series_0_ui_clk_sync_rst:false|/util_ds_buf_0_IBUF_OUT:false|/sys_rst_n_0_1:false|",
   "Interfaces View_ScaleFactor":"1.0",
   "Interfaces View_TopLeft":"-565,-295",
   "No Loops_ScaleFactor":"1.0",
   "No Loops_TopLeft":"-220,-10",
   "guistr":"# # String gsaved with Nlview 7.0.21  2019-05-29 bk=1.5064 VDI=41 GEI=36 GUI=JA:9.0 non-TLS
#  -string -flagsOSRD
preplace port pcie_clk -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 240 -defaultsOSRD
preplace port ddr -pg 1 -lvl 5 -x 1310 -y 100 -defaultsOSRD
preplace port pcie_mgt -pg 1 -lvl 5 -x 1310 -y 620 -defaultsOSRD
preplace port ddr_axi -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 460 -defaultsOSRD
preplace port sys_clk -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 340 -defaultsOSRD
preplace port sys_rstn -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 320 -defaultsOSRD
preplace port sys_rst_n_0 -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 680 -defaultsOSRD
preplace port init_calib_complete -pg 1 -lvl 5 -x 1310 -y 180 -defaultsOSRD
preplace port pcie_user_lnk_up -pg 1 -lvl 5 -x 1310 -y 640 -defaultsOSRD
preplace port pcie_msi_enable -pg 1 -lvl 5 -x 1310 -y 720 -defaultsOSRD
preplace portBus pcie_usr_irq_req -pg 1 -lvl 0 -x 0 -y 700 -defaultsOSRD
preplace inst xdma_0 -pg 1 -lvl 4 -x 1110 -y 670 -defaultsOSRD
preplace inst mig_7series_0 -pg 1 -lvl 4 -x 1110 -y 140 -defaultsOSRD
preplace inst util_ds_buf_0 -pg 1 -lvl 3 -x 780 -y 240 -swap {0 1 2 4 3} -defaultsOSRD
preplace inst clk_wiz_0 -pg 1 -lvl 1 -x 120 -y 330 -defaultsOSRD
preplace inst axi_interconnect_0 -pg 1 -lvl 3 -x 780 -y 530 -defaultsOSRD
preplace inst rst_clk_wiz_0_200M -pg 1 -lvl 2 -x 400 -y 360 -defaultsOSRD
preplace inst rst_mig_7series_0_100M -pg 1 -lvl 2 -x 400 -y 130 -defaultsOSRD
preplace netloc clk_in1_0_1 1 0 3 20 600 NJ 600 NJ
preplace netloc resetn_0_1 1 0 3 30 400 230 620 NJ
preplace netloc clk_wiz_0_clk_out1 1 1 3 210 250 610 150 NJ
preplace netloc util_ds_buf_0_IBUF_OUT 1 3 1 930J 250n
preplace netloc sys_rst_n_0_1 1 0 4 NJ 680 NJ 680 NJ 680 NJ
preplace netloc clk_wiz_0_locked 1 1 3 220 260 600J 310 950
preplace netloc mig_7series_0_init_calib_complete 1 4 1 NJ 180
preplace netloc xdma_0_user_lnk_up 1 4 1 NJ 640
preplace netloc xdma_0_msi_enable 1 4 1 NJ 720
preplace netloc usr_irq_req_0_1 1 0 4 NJ 700 NJ 700 NJ 700 NJ
preplace netloc rst_clk_wiz_0_200M_peripheral_aresetn 1 2 1 570 400n
preplace netloc xdma_0_axi_aclk 1 2 3 630 380 NJ 380 1270
preplace netloc xdma_0_axi_aresetn 1 2 3 630 800 NJ 800 1270
preplace netloc mig_7series_0_ui_clk 1 1 4 220 10 580 40 NJ 40 1270
preplace netloc mig_7series_0_mmcm_locked 1 1 4 210 20 NJ 20 NJ 20 1290
preplace netloc mig_7series_0_ui_clk_sync_rst 1 1 4 230 30 NJ 30 NJ 30 1280
preplace netloc rst_mig_7series_0_100M_peripheral_aresetn 1 2 2 590 170 NJ
preplace netloc xdma_0_pcie_mgt 1 4 1 NJ 620
preplace netloc CLK_IN_D_0_1 1 0 3 NJ 240 NJ 240 NJ
preplace netloc mig_7series_0_DDR3 1 4 1 NJ 100
preplace netloc xdma_0_M_AXI 1 2 3 620 370 NJ 370 1280
preplace netloc axi_interconnect_0_M00_AXI 1 3 1 940 110n
preplace netloc S01_AXI_0_1 1 0 3 NJ 460 NJ 460 NJ
levelinfo -pg 1 0 120 400 780 1110 1310
pagesize -pg 1 -db -bbox -sgen -190 0 1490 810
"
}
{
   "da_axi4_cnt":"5",
   "da_clkrst_cnt":"2"
}
