<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<spirit:design xmlns:xilinx="http://www.xilinx.com" xmlns:spirit="http://www.spiritconsortium.org/XMLSchema/SPIRIT/1685-2009" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <spirit:vendor>xilinx.com</spirit:vendor>
  <spirit:library>xci</spirit:library>
  <spirit:name>unknown</spirit:name>
  <spirit:version>1.0</spirit:version>
  <spirit:componentInstances>
    <spirit:componentInstance>
      <spirit:instanceName>pcie_ddr_auto_us_0</spirit:instanceName>
      <spirit:componentRef spirit:vendor="xilinx.com" spirit:library="ip" spirit:name="axi_dwidth_converter" spirit:version="2.1"/>
      <spirit:configurableElementValues>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_CLK.ASSOCIATED_BUSIF"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_CLK.ASSOCIATED_RESET"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_CLK.CLK_DOMAIN"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_CLK.FREQ_HZ">10000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_CLK.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_CLK.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_RST.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.MI_RST.POLARITY">ACTIVE_LOW</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.ADDR_WIDTH">64</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.ARUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.AWUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.BUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.CLK_DOMAIN">pcie_ddr_xdma_0_0_axi_aclk</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.DATA_WIDTH">512</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.FREQ_HZ">250000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_BRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_BURST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_CACHE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_LOCK">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_PROT">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_QOS">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_REGION">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_RRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_WSTRB">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.ID_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.MAX_BURST_LENGTH">64</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_READ_OUTSTANDING">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_READ_THREADS">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_WRITE_OUTSTANDING">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_WRITE_THREADS">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.PROTOCOL">AXI4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.RUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.RUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.SUPPORTS_NARROW_BURST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.WUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.WUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.ASSOCIATED_BUSIF">S_AXI:M_AXI</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.ASSOCIATED_RESET">S_AXI_ARESETN</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.CLK_DOMAIN">pcie_ddr_xdma_0_0_axi_aclk</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.FREQ_HZ">250000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_RST.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_RST.POLARITY">ACTIVE_LOW</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_RST.TYPE">INTERCONNECT</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ADDR_WIDTH">64</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ARUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.AWUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.BUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.CLK_DOMAIN">pcie_ddr_xdma_0_0_axi_aclk</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.DATA_WIDTH">128</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.FREQ_HZ">250000000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BURST">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_CACHE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_LOCK">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_PROT">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_QOS">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_REGION">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_RRESP">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_WSTRB">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ID_WIDTH">4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.INSERT_VIP">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.MAX_BURST_LENGTH">256</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_OUTSTANDING">32</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_THREADS">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_OUTSTANDING">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_THREADS">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PHASE">0.000</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PROTOCOL">AXI4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.SUPPORTS_NARROW_BURST">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_BITS_PER_BYTE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_WIDTH">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_AXI_ADDR_WIDTH">64</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_AXI_IS_ACLK_ASYNC">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_AXI_PROTOCOL">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_AXI_SUPPORTS_READ">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_AXI_SUPPORTS_WRITE">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_FAMILY">kintex7</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_FIFO_MODE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_MAX_SPLIT_BEATS">16</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_M_AXI_ACLK_RATIO">2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_M_AXI_DATA_WIDTH">512</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_PACKING_LEVEL">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_SUPPORTS_ID">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_SYNCHRONIZER_STAGE">3</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXI_ACLK_RATIO">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXI_DATA_WIDTH">128</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="MODELPARAM_VALUE.C_S_AXI_ID_WIDTH">4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.ACLK_ASYNC">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.ACLK_RATIO">1:2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.ADDR_WIDTH">64</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.Component_Name">pcie_ddr_auto_us_0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.FIFO_MODE">0</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.MAX_SPLIT_BEATS">256</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.MI_DATA_WIDTH">512</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.PACKING_LEVEL">1</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.PROTOCOL">AXI4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.READ_WRITE_MODE">READ_WRITE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.SI_DATA_WIDTH">128</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.SI_ID_WIDTH">4</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PARAM_VALUE.SYNCHRONIZATION_STAGES">3</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.ARCHITECTURE">kintex7</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BASE_BOARD_PART"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.BOARD_CONNECTIONS"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.DEVICE">xc7k325t</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PACKAGE">ffg900</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.PREFHDL">VERILOG</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SILICON_REVISION"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SIMULATOR_LANGUAGE">MIXED</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.SPEEDGRADE">-2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.STATIC_POWER"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.TEMPERATURE_GRADE"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_CUSTOMIZATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="PROJECT_PARAM.USE_RDI_GENERATION">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPCONTEXT">IP_Integrator</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.IPREVISION">20</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.MANAGED">TRUE</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.OUTPUTDIR">.</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SELECTEDSIMMODEL"/>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SHAREDDIR">../../ipshared</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SWVERSION">2019.2</spirit:configurableElementValue>
        <spirit:configurableElementValue spirit:referenceId="RUNTIME_PARAM.SYNTHESISFLOW">OUT_OF_CONTEXT</spirit:configurableElementValue>
      </spirit:configurableElementValues>
      <spirit:vendorExtensions>
        <xilinx:componentInstanceExtensions>
          <xilinx:configElementInfos>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.ADDR_WIDTH" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.ARUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.AWUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.BUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.CLK_DOMAIN" xilinx:valueSource="default_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.DATA_WIDTH" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.FREQ_HZ" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_BRESP" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_BURST" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_CACHE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_LOCK" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_PROT" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_QOS" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_REGION" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_RRESP" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.HAS_WSTRB" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.ID_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.MAX_BURST_LENGTH" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_READ_OUTSTANDING" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_READ_THREADS" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_WRITE_OUTSTANDING" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.NUM_WRITE_THREADS" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.PHASE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.PROTOCOL" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.READ_WRITE_MODE" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.RUSER_BITS_PER_BYTE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.RUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.SUPPORTS_NARROW_BURST" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.WUSER_BITS_PER_BYTE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.M_AXI.WUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.ASSOCIATED_BUSIF" xilinx:valueSource="user" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.ASSOCIATED_RESET" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.CLK_DOMAIN" xilinx:valueSource="default_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.FREQ_HZ" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_CLK.PHASE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.SI_RST.POLARITY" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ADDR_WIDTH" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ARUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.AWUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.BUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.CLK_DOMAIN" xilinx:valueSource="default_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.DATA_WIDTH" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.FREQ_HZ" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BRESP" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_BURST" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_CACHE" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_LOCK" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_PROT" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_QOS" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_REGION" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_RRESP" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.HAS_WSTRB" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.ID_WIDTH" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.MAX_BURST_LENGTH" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_OUTSTANDING" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_READ_THREADS" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_OUTSTANDING" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.NUM_WRITE_THREADS" xilinx:valueSource="user_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PHASE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.PROTOCOL" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.READ_WRITE_MODE" xilinx:valueSource="auto_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_BITS_PER_BYTE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.RUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.SUPPORTS_NARROW_BURST" xilinx:valueSource="constant_prop" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_BITS_PER_BYTE" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="BUSIFPARAM_VALUE.S_AXI.WUSER_WIDTH" xilinx:valueSource="constant" xilinx:valuePermission="bd"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.ACLK_ASYNC" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.ACLK_RATIO" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.ADDR_WIDTH" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.MI_DATA_WIDTH" xilinx:valueSource="user" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.PROTOCOL" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.READ_WRITE_MODE" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.SI_DATA_WIDTH" xilinx:valueSource="user" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
            <xilinx:configElementInfo xilinx:referenceId="PARAM_VALUE.SI_ID_WIDTH" xilinx:valueSource="propagated" xilinx:valuePermission="bd_and_user"/>
          </xilinx:configElementInfos>
        </xilinx:componentInstanceExtensions>
      </spirit:vendorExtensions>
    </spirit:componentInstance>
  </spirit:componentInstances>
</spirit:design>
